For 1990-2009 cars

Application | Specification
--- | ---
Metric | English
Idler Arm Bolt | 60 N·m | 44 lb ft
Inner Tie Rod Ball Stud Nut | 60 N·m | 44 lb ft + 52°
Outer Tie Rod Ball Stud Nut | 60 N·m | 44 lb ft + 52°
Pitman Arm Nut | 160 N·m | 118 lb ft
Relay Rod Ball Stud-to-Pitman Arm Nut | 60 N·m | 44 lb ft
Relay Rod Ball Stud-to-Idler Arm Nut | 60 N·m | 44 lb ft
Tie Rod Adjuster Clamp Bolt | 15 N·m | 11 lb ft